**使用说明书**

目录

**PPM、PGM和PBM图像处理1**

**YUV图像处理3**

**RAW图像处理7**

**BMP图像处理9**

**其它处理29**

**PPM、PGM和PBM图像处理**

|  |  |
| --- | --- |
| void OTSUBinarization(char\* input,char\* output) | OTSU二值化。input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。 |
| void SegmentsOTSUBinarization(char\* input,char\* output) | OTSU二值化划分。input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。 |
| void P3PPMBlur(char\* input,char\* output) | PPM图像模糊，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P3格式的PPM图像。 |
| unsigned char\*\* ReadPBM(char\* input) | 读取PBM图像并返回图像数据。input是要读取的PBM图像文件名。支持P4格式的PBM图像。 |
| void WritePBM(unsigned char\*\* Input,char\* output) | 保存PBM图像。Input是输入的图像数据，output是输出文件名。支持P4格式的PBM图像。 |
| void PGMSobel(char\* input,char\* output,int Mx[3][3],int My[3][3],int max,int min) | Sobel算子，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM文件。  参考模板：  int Mx[3][3] = {{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}}  int My[3][3] = {{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}}  int max = -9999  int min = 9999 |
| void PGMSobelX(char\* input,char\* output,int Mx[3][3],int My[3][3],int max,int min) | X方向滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM文件。  参考模板：  int Mx[3][3] = {{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}}  int My[3][3] = {{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}}  int max = -9999  int min = 9999 |
| void PGMSobelY(char\* input,char\* output,int Mx[3][3],int My[3][3],int max,int min) | Y方向滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM文件。  参考模板：  int Mx[3][3] = {{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}}  int My[3][3] = {{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}}  int max = -9999  int min = 9999 |
| void PGMSobel1(char\* input,char\* output,int min,int max,int mx[3][3],int my[3][3]) | Sobel算子，input是输入文件名，output是输出文件名。min和max是图像归一化相关参数，如min = 1000000, max = 0；mx和my分别是Sobel算子的X和Y方向模板。支持P2和P5格式的PGM。  参考模板 ：  int mx[3][3] = {  {-1, 0, 1},  {-2, 0, 2},  {-1, 0, 1}  };  int my[3][3] = {  {-1, -2, -1},  {0, 0, 0},  {1, 2, 1}  }; |
| void PGMSobelX1(char\* input,char\* output,int min,int max,int mx[3][3],int my[3][3]) | X方向梯度，input是输入文件名，output是输出文件名。min和max是图像归一化相关参数，如min = 1000000, max = 0；mx和my分别是Sobel算子的X和Y方向模板。支持P2和P5格式的PGM。  参考模板 ：  int mx[3][3] = {  {-1, 0, 1},  {-2, 0, 2},  {-1, 0, 1}  };  int my[3][3] = {  {-1, -2, -1},  {0, 0, 0},  {1, 2, 1}  }; |
| void PGMSobelY1(char\* input,char\* output,int min,int max,int mx[3][3],int my[3][3]) | Y方向梯度，input是输入文件名，output是输出文件名。min和max是图像归一化相关参数，如min = 1000000, max = 0；mx和my分别是Sobel算子的X和Y方向模板。支持P2和P5格式的PGM。  参考模板 ：  int mx[3][3] = {  {-1, 0, 1},  {-2, 0, 2},  {-1, 0, 1}  };  int my[3][3] = {  {-1, -2, -1},  {0, 0, 0},  {1, 2, 1}  }; |
| void PGMSobel2(char\* input,char\* XOutput,char\* YOutput,char\* SobelOutput,int sobel\_x[3][3],int sobel\_y[3][3],int min,int max) | Sobel算子，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。XOutput是输出的X方向的梯度图像，YOutput是输出的Y方向的梯度图像，SobelOutput是输出的整幅图像的Sobel算子计算结果，min和max是图像归一化的相关参数，如min=100,max=0。  参考模板：  int sobel\_x[3][3]={{-1, 0, 1},{-2, 0, 2},{-1, 0, 1}};  int sobel\_y[3][3]={{1, 2, 1}, {0, 0, 0},{-1,-2,-1}}; |
| void Sobel(char\* input,char\* output) | Sobel算子，input是输入文件名，output是输出文件名。支持PGM文件。 |
| void Laplatian(char\* input,char\* output) | Laplatian算子，input是输入文件名，output是输出文件名。支持PGM文件。 |
| void HorizSobel(char\* input,char\* output) | 水平Sobel算子，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。 |
| void VertSobel(char\* input,char\* output) | 垂直Sobel算子，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。 |
| void PGMSobel1(char\* input,char\* output,int threshold) | Sobel算子，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。threshold是目标阈值，如threshold=80。 |
| void PGMHistogramEqualization(char\* input,char\* output) | 直方图均衡化，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。 |
| PPMImage\* ReadPPM(char\* input) | PPM图像读取，input是要读取的PPM图像文件名。支持P6格式的PPM图像。  需要引入的结构体：  typedef struct {  unsigned char red, green, blue; //像素的颜色由RGB（红/绿/蓝）表示  } PPMPixel;  typedef struct {  unsigned int width, height; // 图像的宽度和高度（以像素为单位）  PPMPixel \*data; // 构成图像的像素  } PPMImage; |
| void WritePPM(char\* output,PPMImage\* img) | PPM图像保存， output是输出的PPM图像文件名，img是输入的图像数据。支持P6格式的PPM图像。  需要引入的结构体：  typedef struct {  unsigned char red, green, blue; //像素的颜色由RGB（红/绿/蓝）表示  } PPMPixel;  typedef struct {  unsigned int width, height; // 图像的宽度和高度（以像素为单位）  PPMPixel \*data; // 构成图像的像素  } PPMImage; |
| void InvertColor(char\* input,char\* output) | 负滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P6格式的PPM图像。 |
| void GrayFilter(char\* input,char\* output) | 灰度过滤器，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P6格式的PPM图像。 |
| void SepiaFilter(char\* input,char\* output) | 乌贼墨过滤器，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P6格式的PPM图像。 |
| void AdjustSaturation(char\* input,char\* output,double a) | 调整图像饱和度，input是输入文件名，output是输出文件名。a是目标饱和度，如a=30。支持P6格式的PPM图像。 |
| void Resize(char\* input,char\* output,unsigned int NewWidth, unsigned int NewHeight) | 调整图像大小，input是输入文件名，output是输出文件名。NewWidth和NewHeight分别是输出图像的宽和高。支持P6格式的PPM图像。 |
| void AdjustHue(char\* input,char\* output,int a) | 调整图像的色调，input是输入文件名，output是输出文件名。a是目标色调，如a=125。支持P6格式的PPM图像。 |
| void AdjustBrightness(char\* input,char\* output,double a) | 调整图像亮度，input是输入文件名，output是输出文件名。a是目标亮度，如a=60。支持P6格式的PPM图像。 |
| void AdjustContrast(char\* input,char\* output,double a) | 调整图像对比度，input是输入文件名，output是输出文件名。a是目标对比度，如a=60。支持P6格式的PPM图像。 |
| void AdjustBlur(char\* input,char\* output,double a) | 通过sigma因子模糊图像，input是输入文件名，output是输出文件名。a是sigma因子，如a=5。支持P6格式的PPM图像。 |
| void MeanGrayFilter(char\* input,char\* output,double a) | 平均灰度滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。a是平均值系数，如a=3。支持P6格式的PPM图像。 |
| void Pixelate(char\* input,char\* output,unsigned int a) | 像素化，input是输入文件名，output是输出文件名。a是幅度值，如a=8。支持P6格式的PPM图像。 |
| void Rotate(char\* input,char\* output,short a) | 旋转图像，input是输入文件名，output是输出文件名。a是旋转的角度，如a=45。支持P6格式的PPM图像。 |
| void GammaCorrection(char\* input,char\* output,double a) | 伽马校正，input是输入文件名，output是输出文件名。a是gamma数，如a=0.5。支持P6格式的PPM图像。 |
| void GrayAndChannelSeparation(char\* input,char\* Grayoutput,char\* Routput,char\* Goutput,char\* Boutput) | 生成灰度图以及RGB通道分离，input是输入的P6格式的PPM图像；Grayoutput是输出的灰度图文件名，Routput、Goutput和Boutput分别是输出的R、G和B通道的图像文件名，输出都是PGM格式文件。 |
| void PGMBin(char\* input,char\* output,int threshold) | 灰度图像二值化，输入是灰度图像，输入和输出都是PGM文件，threshold是阈值，如threshold=125。 |
| void Brightening(char\* input,char\* output,int a) | 彩色图像增亮，输入和输出都是P6格式的PPM图像，a是增亮系数，如a=80。 |
| void GrayBrightening(char\* input,char\* output,int a) | 灰度图像增亮，输入和输出都是PGM图像，a是增亮系数，如a=80。 |
| void PPMFilter(char\* input,char\* output) | 彩色图像滤波，输入和输出都是P6格式的PPM文件。 |
| void PGMGrayFilter(char\* input,char\* output) | 灰度图像滤波，输入和输出都是PGM图像。 |
| void PPMtoBMP(char\* input,char\* output) | PPM图像转BMP图像，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P6格式的PPM图像。 |
| void YFiltering(char\* input,char\* output,int sobel\_x[3][3],int sobel\_y[3][3]) | Y方向滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。  参考模板：  int sobel\_x[3][3] = { { 1, 0, -1},  { 2, 0, -2},  { 1, 0, -1}};  int sobel\_y[3][3] = { { 1, 2, 1},  { 0, 0, 0},  {-1, -2, -1}}; |
| void XFiltering(char\* input,char\* output,int sobel\_x[3][3],int sobel\_y[3][3]) | X方向滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。  参考模板：  int sobel\_x[3][3] = { { 1, 0, -1},  { 2, 0, -2},  { 1, 0, -1}};  int sobel\_y[3][3] = { { 1, 2, 1},  { 0, 0, 0},  {-1, -2, -1}}; |
| void SobelFiltering(char\* input,char\* output,int sobel\_x[3][3],int sobel\_y[3][3]) | Sobel算子，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。  参考模板：  int sobel\_x[3][3] = { { 1, 0, -1},  { 2, 0, -2},  { 1, 0, -1}};  int sobel\_y[3][3] = { { 1, 2, 1},  { 0, 0, 0},  {-1, -2, -1}}; |
| void PrewittFiltering(char\* input,char\* output,int prewitt\_x[3][3],int prewitt\_y[3][3]) | Prewitt算子，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。  参考模板：  int prewitt\_x[3][3] = { { 5, 5, 5},  { -3, 0, -3},  { -3, -3, -3}};  int prewitt\_y[3][3] = { { 5, -3, -3},  { 5, 0, -3},  {5, -3, -3}}; |
| void LaplacianFiltering(char\* input,char\* output,int laplacian[3][3]) | Laplace算子，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。laplacian是Laplacian算子模板。  参考模板：  int laplacian[3][3] = { { 1, 1, 1},  { 1, -8, 1},  { 1, 1, 1}}; |
| void PGMOtsuThreshold(string input,char\* output) | 大津阈值法，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。 |
| vector<float> HarrisCornerDetection(char\* input,int width,int height,int channels,int step,float threshold,float k,float sigma) | 支持P5和P6格式的PPM文件，从返回值数组中的第一个元素开始，返回值以3个元素为一组，分别是角点的X坐标、Y坐标和分数，若返回值数组名为A，则{A[0],A[1],A[2]}是第一个角点的数据，{A[3],A[4],A[5]}是第二个角点的数据，以此类推。  input是输入的图像文件名，width和height是输入图像的宽和高，channels是输入图像的通道数，step默认=-1，threshold是Harris检测中角点的得分阈值，k是Harris评分函数中的k值，sigma是用于IxIy阵列平滑的sigma值，参考：threshold=2000，k=1，sigma=1.2。 |
| void PGMRotated(char\* input,char\* output,int width,int height,int channels,double theta) | channels是输入图像的通道，theta是旋转弧度，参考：theta=45.0\*3.1415926/180。 |
| void XCorner(char\* input,char\* output,int width,int height,int channels,double theta) | channels是输入图像的通道。 |
| void YCorner(char\* input,char\* output,int width,int height,int channels,double theta) | channels是输入图像的通道。 |
| void Smooth(char\* input,char\* output,int width,int height,int channels,float sigma\_x,float sigma\_y,double theta) | channels是输入图像的通道，sigma\_x是X方向的模糊系数，sigma\_y是Y方向的模糊系数。 |
| vector<float> HarrisCorner(char\* input,char\* output,int width,int height,int channels,float threshold,float k,float sigma) | 支持P5和P6格式的PPM文件，从返回值数组中的第一个元素开始，返回值以3个元素为一组，分别是角点的X坐标、Y坐标和分数，若返回值数组名为A，则{A[0],A[1],A[2]}是第一个角点的数据，{A[3],A[4],A[5]}是第二个角点的数据，以此类推。  input是输入的图像文件名，width和height是输入图像的宽和高，channels是输入图像的通道数，threshold是Harris检测中角点的得分阈值，k是Harris评分函数中的k值，sigma是用于IxIy阵列平滑的sigma值，参考：threshold=2000，k=1，sigma=1.2。 |
| void PGMLocalisedOtsuThreshold(string input,char\* output) | 局部大津阈值，input是输入文件名，output是输出文件名。支持P5格式的PGM图像。 |
| double\* TemplateMatching1(char\* input,char\* templatename,char\* output,char\* output\_txt,double threshold,int isWriteImageResult,unsigned char color,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue) | 模板匹配，返回值数组：匹配框左上角顶点的X和Y坐标、模板的宽和高、差异度。参考：output是匹配结果图像名，output\_txt是保存的匹配相关数据的文本文件，threshold=0.5，isWriteImageResult=1，color是当图像是灰度图时的匹配框颜色，red、green和blue是当图像是彩色图时的匹配框颜色的红绿蓝通道值。支持PPM文件。 |
| double\* TemplateMatching2(char\* input,char\* templatename,char\* output,char\* output\_txt,double threshold,int isWriteImageResult,unsigned char color,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue) | 模板匹配，返回值数组：匹配框左上角顶点的X和Y坐标、模板的宽和高、差异度。参考：output是匹配结果图像名，output\_txt是保存的匹配相关数据的文本文件，threshold=0.5，isWriteImageResult=1，color是当图像是灰度图时的匹配框颜色，red、green和blue是当图像是彩色图时的匹配框颜色的红绿蓝通道值。支持PPM文件。 |
| double\* TemplateMatching(char\* input,char\* templatename,char\* output,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue,double c,double threshold) | 模板匹配，返回匹配框的中心点坐标、旋转角度和缩放比例。参考：c=0.5，threshold=0.9。支持PPM文件。 |
| void PGMSauvolaThreshold(string input,char\* output,double a,double b,double c) | 索沃拉阈值，支持P5格式的PGM图像。a、b和c的参考值如：a=0.01,b=15,c=225。 |
| unsigned int FeatureDetection(char\* input,char\* output,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue) | 特征检测，返回特征点数量。支持PPM文件。 |
| vector<int> FeatureMatching(char\* input1,char\* input2,char\* output,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue) | 特征匹配，返回值中的数据格式为：第1个值是特征对的序号，从0开始，第2个值和第3个值分别是是图像1的其中一个特征点的横坐标和纵坐标，第4个值和第5个值分别是是图像2的其中一个特征点的横坐标和纵坐标并与第2个值和第3个值所在的图像1的特征点相对应，这5个值构成一组；同理，第6个值就是下一个特征对的序号，即为1，后面的值则以此类推。格式如：特征对：%d，图像1(%d, %d)->图像2：(%d, %d)。支持PPM文件。 |
| unsigned int FeatureMatching1(char\* input1,char\* input2,char\* output,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue,int OptimizationSwitch) | 特征匹配，从两幅输入图像中检测特征点，然后使用蛮力方法匹配两幅图像的特征。OptimizationSwitch是优化选项，默认OptimizationSwitch=1。返回匹配的特征点数量。支持PGM文件。 |
| vector<int> FeatureMatching2(char\* input1,char\* input2,char\* output,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue,int OptimizationSwitch) | 特征匹配，返回值中的数据格式为：第1个值是特征对的序号，从0开始，第2个值和第3个值分别是是图像1的其中一个特征点的横坐标和纵坐标，第4个值和第5个值分别是是图像2的其中一个特征点的横坐标和纵坐标并与第2个值和第3个值所在的图像1的特征点相对应，这5个值构成一组；同理，第6个值就是下一个特征对的序号，即为1，后面的值则以此类推。格式如：特征对：%d，图像1(%d, %d)->图像2：(%d, %d)。OptimizationSwitch是优化选项，默认OptimizationSwitch=1。支持PGM文件。 |
| unsigned int FeatureExtraction1(char\* input,char\* output,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue,int OptimizationSwitch) | 特征提取，返回特征点数量。input是输入图像，output是生成的特征点图像，OptimizationSwitch是优化选项，默认OptimizationSwitch=1。支持PGM文件。 |
| std::list<ezsift::SiftKeypoint> FeatureExtraction2(char\* input,char\* output,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue,int OptimizationSwitch) | 特征提取，返回特征点列表。input是输入图像，output是生成的特征点图像，OptimizationSwitch是优化选项，默认OptimizationSwitch=1。 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**YUV图像处理**

|  |  |
| --- | --- |
| void YUVsuperposition(char\* input1,char\* input2,char\* output,int width,int height,unsigned char Y\_BLACK,unsigned char U\_BLACK,unsigned char V\_BLACK) | YUV420叠加，Y\_BLACK、U\_BLACK和V\_BLACK用于将原图中的黑色变成透明，参考：Y\_BLACK=16，U\_BLACK=128，V\_BLACK=128。 |
| void YUVsuperposition(char\* input1,char\* input2,char\* output,int width,int height,unsigned char Y\_BLACK,unsigned char U\_BLACK,unsigned char V\_BLACK) | YUV444叠加，Y\_BLACK、U\_BLACK和V\_BLACK用于将原图中的黑色变成透明，参考：Y\_BLACK=16，U\_BLACK=128，V\_BLACK=128。 |
| void YUVsuperposition(char\* input1,char\* input2,char\* output,int width,int height,unsigned char Y\_BLACK,unsigned char U\_BLACK,unsigned char V\_BLACK) | yuv444p直接叠加到yuv420p上，不做转换，Y\_BLACK、U\_BLACK和V\_BLACK用于将原图中的黑色变成透明，参考：Y\_BLACK=16，U\_BLACK=128，V\_BLACK=128。 |
| void YUV444toYUV420(char\* input,char\* output,int height,int width) | YUV444转YUV420，height是输入的YUV444文件的高，width是输入的YUV444文件的宽。 |
| void YUV444toYUV420(char\* input,char\* output,int height,int width,int frames) | YUV444转YUV420，height和width是输入文件的高和宽，frames是要输入文件中操作的帧序号。 |
| void YUVsuperposition(char\* input1,char\* input2,char\* output,int width,int height,unsigned char Y\_BLACK,unsigned char U\_BLACK,unsigned char V\_BLACK) | YUV444转到YUV420上的叠加，Y\_BLACK、U\_BLACK和V\_BLACK用于将原图中的黑色变成透明，参考：Y\_BLACK=16，U\_BLACK=128，V\_BLACK=128。 |
| void YUVEdgeProcessingY(char\* input,char\* output,int width,int height,double k) | YUV边缘处理，input是输入文件名，output是输出文件名。width和height是输入图像的宽和高。参考：k=0.5。 |
| void YUVEdgeProcessingU(char\* input,char\* output,int width,int height,double k) | YUV边缘处理，input是输入文件名，output是输出文件名。width和height是输入图像的宽和高。参考：k=0.5。 |
| void YUVEdgeProcessingV(char\* input,char\* output,int width,int height,double k) | YUV边缘处理，input是输入文件名，output是输出文件名。width和height是输入图像的宽和高。参考：k=0.5。 |
| void BMPLoadedIntoYUV(char\* inputBMP,char\* inputYUV,char\* output,int YUVwidth,int YUVheight,int depth,bool mt) | YUV加载BMP，inputBMP是输入的BMP图像，inputYUV是输入的YUV图像，inputYUV起到容器的作用，YUVwidth和YUVheight是输入的YUV图像的宽和高，参考：depth=12，mt=true。 |
| void YUVEdgeProcessingHorizontalDirection(char\* input,char\* output,int width,int height,double k) | YUV仅水平方向的边缘处理，input是输入文件名，output是输出文件名。width和height是输入图像的宽和高。参考：k=0.7。 |
| void YUVVieoEdgeProcessing(char\* input,char\* output,int width,int height,int frame,int max\_frame) | YUV视频文件边缘处理，input是输入文件名，output是输出文件名。width和height是输入图像的宽和高，frame是要处理的帧序号，max\_frame是最大帧序号。 |
| void YUVScale(char\* input,char\* output,int inputWidth,int inputHeight,int outputWidth,int outputHeight) | 缩放yuv420图像，参考：inputWidth=1280，inputHeight=720，outputWidth=128，outputHeight=72。 |
| void NoiseTreatment(char\* input,char\* output,int width,int height,int TWICEwidth,int TWICEheight) | YUV噪声处理。 |
| void NoiseTreatment(char\* input,char\* output,int width,int height,int frame,int max\_frame) | YUV噪声处理。 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**RAW图像处理**

|  |  |
| --- | --- |
| void MBVQ(char\* input,char\* output,int width,int height) | MBVQ效果，input是输入文件名，output是输出文件名。width和height是输出图像的宽和高。 |
| void RAWtoPPM\_red(char\* input,char\* output,int width, int height,DebayerAlgorithm algo) | RAW转为PPM后提取红色通道，参考：width=4096，height=3072，algo=NEARESTNEIGHBOUR或LINEAR。支持RAW12格式。  需引入以下枚举：  enum DebayerAlgorithm {  NEARESTNEIGHBOUR,  LINEAR  }; |
| void RAWtoPPM\_green1(char\* input,char\* output,int width, int height,DebayerAlgorithm algo) | RAW转为PPM后提取绿色1通道，参考：width=4096，height=3072，algo=NEARESTNEIGHBOUR或LINEAR。  支持RAW12格式。  需引入以下枚举：  enum DebayerAlgorithm {  NEARESTNEIGHBOUR,  LINEAR  }; |
| void RAWtoPPM\_green2(char\* input,char\* output,int width, int height,DebayerAlgorithm algo) | RAW转为PPM后提取绿色2通道，参考：width=4096，height=3072，algo=NEARESTNEIGHBOUR或LINEAR。  支持RAW12格式。  需引入以下枚举：  enum DebayerAlgorithm {  NEARESTNEIGHBOUR,  LINEAR  }; |
| void RAWtoPPM\_blue(char\* input,char\* output,int width, int height,DebayerAlgorithm algo) | RAW转为PPM后提取蓝色通道，参考：width=4096，height=3072，algo=NEARESTNEIGHBOUR或LINEAR。  支持RAW12格式。  需引入以下枚举：  enum DebayerAlgorithm {  NEARESTNEIGHBOUR,  LINEAR  }; |
| void RAWtoPPM(char\* input,char\* output,int width, int height,DebayerAlgorithm algo) | RAW转为PPM，参考：width=4096，height=3072，algo=NEARESTNEIGHBOUR或LINEAR。  支持RAW12格式。  需引入以下枚举：  enum DebayerAlgorithm {  NEARESTNEIGHBOUR,  LINEAR  }; |
| void RAWSobelEdge(char\* input,char\* output,int ROWS,int COLS,int M,float sobelX[3][3],float sobelY[3][3]) | Sobel算子，input是输入文件名，output是输出文件名。ROWS是图像的行，COLS是图像的列，M是滤波相关参数，如M=1。支持RAW图像。  参考模板：  float sobelX[3][3] = {{-1,0,1},  {-2,0,2},  {-1,0,1}};  float sobelY[3][3] = {{-1,-2,-1},  {0,0,0},  {1,2,1}}; |
| void RAWPlaceHolder(char\* input,char\* output,int ROWS,int COLS,int M,float mask[3][3]) | 边缘检测，input是输入文件名，output是输出文件名。ROWS是图像的行，COLS是图像的列，M是滤波相关参数，如M=1。支持RAW图像。  参考模板：  float mask[3][3] = {{-1,-2,-1}, {0,0,0},{1,2,1}}; |
| void RAWLaplacialSharpeningFilter(char\* input,char\* output,int ROWS,int COLS,int M,float w,float mask[3][3]) | 拉普拉斯锐化滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。ROWS是图像的行大小，COLS是图像的列大小，M和w是滤波相关参数，如M=1，w=1；mask是滤波器模板。支持RAW图像。  参考模板：  float mask[3][3] = {{0,1,0},  {1,-4,1},  {0,1,0}}; |
| void RawLaplacianEnhancement(char\* input1,char\* output1,int width,int height) | 拉普拉斯算子增强，input1是输入的RAW图像文件名，output1是输出的RAW图像文件名，width是输入图像的宽，height是输入图像的高。支持RAW图像。 |
| void RawPowerTransformation(char\* input,char\* output,int width,int height,int c,float v) | 幂次变换，input是输入的RAW图像文件名，output是输出的RAW图像文件名，width是输入图像的宽，height是输入图像的高。默认c=1，v=0.6。支持RAW图像。 |
| void RAWAvgFilter(char\* input,char\* output,int ROWS,int COLS,int M,float mask[3][3]) | 平均滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。ROWS是图像的行大小，COLS是图像的列大小，M是滤波相关参数，如M=1；mask是滤波器模板。支持RAW图像。  参考模板：  float mask[3][3] = {{0.1111,0.1111,0.1111},  {0.1111,0.1111,0.1111},  {0.1111,0.1111,0.1111}}; |
| void RawImageInversion(char\* input,char\* output,int width,int height) | 图像反相，input是输入的RAW图像文件名，output是输出的RAW图像文件名，width是输入图像的宽，height是输入图像的高。支持RAW图像。 |
| void RawHistogramEqualization(char\* input,char\* output,int width,int height) | 直方图均衡化，input是输入的RAW图像文件名，output是输出的RAW图像文件名，width是输入图像的宽，height是输入图像的高。支持RAW图像。 |
| void RAWHistogramEqualization(char\* input,char\* output,int width,int height) | RAW直方图均衡化，width和height是输入图像的宽和高。 |
| void RAWMedianFilter(char\* input,char\* output,int ROWS,int COLS,int M,int sequence[9]) | 中值滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。ROWS是图像的行，COLS是图像的列，M是滤波相关参数，如M=1。支持RAW图像。  参考模板：  int sequence[9]={0,0,0,0,0,0,0,0,0}; |
| void RawtoBmp1(char\* input, char\* output,unsigned long Width, unsigned long Height) | RAW图像转为BMP图像，input是输入文件名，output是输出文件名。Width和Height是输入文件的宽和高。 |
| void RawToBmp(char\* input,char\* output,int imageWidth,int imageHigth) | RAW图像转为BMP图像，input是输入文件名，output是输出文件名。支持宽和高相等的图像。 |
| void RGBtoCMY(string input,string output1,string output2,int height,int width,int NumberChannels,int a) | RGB转CMY，output1是输出的CMY模型图像名，output2是输出的CMY模型图像的单个通道的图像名；height和width是输入图像input的高和宽；NumberChannels是图像的通道数，如通道数为3；a=0表示生成cyan模型图像，a=1表示生成magenta模型图像，a=2表示生成yellow模型图像。支持RAW文件。 |
| void RGBtoHSI(char\* input,char\* output) | RGB模型转为HIS模型，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。 |
| void SobelOperation1(char\* input,char\* output,int width,int height) | Sobel算子。 |
| void SobelOperation2(char\* input,char\* output,int width,int height) | Sobel算子。 |
| void CyanGray(char\* input,char\* output,int width,int height) | 青色灰度图像。 |
| void MagentaGray(char\* input,char\* output,int width,int height) | 品红灰度图像。 |
| void YellowGray(char\* input,char\* output,int width,int height) | 黄色灰度图像。 |
| void GrayLightness(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels) | 彩色转灰度。 |
| void GrayAverage(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels) | 彩色转灰度。 |
| void GrayLuminosity(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels) | 彩色转灰度。 |
| void Transfer(char\* input,char\* output,int width,int height) | 传递函数。 |
| void Homography(char\* input1,char\* input2,char\* input3,char\* output,int width,int height,int newwidth,int newheight) | 单应。 |
| void MovieEffect(char\* input,char\* output,int width,int height) | 电影效果。 |
| void Dither(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels,int method,int bayerMatrixNumber,int numberOfTones) | 抖动，参考：method=1，bayerMatrixNumber=2，numberOfTones=2。 |
| void AssimilateChannels(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels,int method,int bayerMatrixNumber,int numberOfTones) | 抖动，参考：method=1，bayerMatrixNumber=2，numberOfTones=2。 |
| void FixedThresholdMethod(char\* input,char\* output,int width,int height) | 抖色处理，固定阈值法。 |
| void RandomThresholdMethod(char\* input,char\* output,int width,int height) | 抖色处理，随机阈值法。 |
| void DitherMatrixMethod(char\* input,char\* output,int width,int height,int N) | 抖色处理，抖动矩阵法，默认N=2。 |
| void NormalizedLogBuffer1(char\* input,char\* output,int width,int height) | 对数变换，规范化对数。 |
| void NormalizedLogBuffer2(char\* input,char\* output,int width,int height) | 对数变换，规范化对数。 |
| void TernaryGrayLevel1(char\* input,char\* output,int width,int height) | 三值灰度。 |
| void TernaryGrayLevel2(char\* input,char\* output,int width,int height) | 三值灰度。 |
| void BestEdgeMap1(char\* input,char\* output,int width,int height) | 最佳边贴图。 |
| void BestEdgeMap2(char\* input,char\* output,int width,int height) | 最佳边贴图。 |
| void Skeletonize(char\* input,char\* output,int width,int height) | 骨架化。 |
| void GrayLuminosity(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels) | 转换为灰度。 |
| void DifferentiateImageSobelFilter(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels) | 微分图像以获得边缘。 |
| void DifferentiateImageSobelFilterAndRGBtoCMY(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels) | 求反图像以获得边缘映射。 |
| void EdgeDetectionSobelFilter(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels,int threshold) | 使用Sobel过滤器获取图像的边缘贴图，参考：threshold=50。 |
| void RemoveSpeckles(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels,int threshold,int background,int numberOfIterations,type\_morphing morphingOperation) | 参考：threshold=-100，background=255，numberOfIterations=0，morphingOperation=THINNING。本函数需添加以下结构体：  typedef enum type\_morphing {  SHRINKING = 0x1,  THINNING = 0x2,  SKELETONIZING = 0x3  } type\_morphing; |
| void DoubleDifferentiatingGetEdges(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels) | 双微分图像获取边缘。 |
| void GetTernaryMap(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels,int threshold,string output\_Histogram,bool writeHistogramToFile) | 创建三元边贴图。参考：threshold=50，writeHistogramToFile=false。 |
| void SeparableDiffusion(char\* input,char\* output,int width,int height) | 可分离扩散。 |
| void Denoising(char\* input1,char\* input2,char\* output,int width,int height) | 去除噪声。 |
| void Luminosity(char\* input,char\* output,int width,int height) | 亮度调整。 |
| void Average(char\* input,char\* output,int width,int height) | 平均化。 |
| void MinMax(char\* input,char\* output,int width,int height) | 最小与最大。 |
| void Shrink(char\* input,char\* output,int width,int height) | 收缩。 |
| void BilinearTransformation(char\* input,char\* output,int width,int height,int newwidth,int newheight) | 双线性变换。 |
| void BilinearInterpolation(string input,string output,int height,int width,int NumberChannels,int targetHeight,int targetWidth) | 双线性插值，参考：targetHeight=200，targetWidth=200。 |
| void DitherMatrixMethod(char\* input,char\* output,int width,int height,int N) | 四级抖动，默认N=2。 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**BMP图像处理**

|  |  |
| --- | --- |
| void HistogramEqualization5(char\* input,char\* output) | 直方图均衡，支持8位和16位BMP。input是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void Resize(char\* input,char\* output,int Height,int Width) | 图片缩放，支持8位和16位BMP。input是输入文件名，output是输出文件名。Height和Width是输出图像的高和宽。 |
| double MeanBrightness(char\* input) | 求图像的平均亮度，支持8位和16位BMP。input是输入文件名。 |
| int IsBitMap(FILE \*fp) | 判断是否是位图。 |
| int getWidth(FILE \*fp) | 获得图片的宽度。 |
| int getHeight(FILE \*fp) | 获得图片的高度。 |
| unsigned short getBit(FILE \*fp) | 获得每个像素的位数。 |
| unsigned int getOffSet(FILE \*fp) | 获得数据的起始位置。 |
| void BMPtoYUV(char\* input,char\* output, char yuvmode) | BMP图像转为YUV图像，input是输入文件名，output是输出文件名。yuvmode是YUV文件的3个模式选项，yuvmode的值可为'0'、'2'、'4'，分别为420，422，444 |
| void BMPtoYUV420I(char\* input,char\* output) | BMP图像转为YUV420图像，input是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void BMPtoYUV420II(char\* input,char\* output) | BMP图像转为YUV420图像，input是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void Canny(char\* input,char\* output,int lowThreshold,int highThreshold) | Canny算子，至少支持JPG图像，input是输入文件名，output是输出文件名，参考：lowThreshold=50，highThreshold=150。 |
| void DCMtoBMP(string input,char\* output) | DCM图像转BMP图像。input是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void Ins1977(char\* input,char\* output,int ratio) | Ins1977滤镜，input是输入文件名，output是输出文件名。参考：ratio=100。 |
| void KMeans1(char\* input,char\* output,int c,int k) | K-Means聚类，input是输入文件名，output是输出文件名。输入图像最好宽高相同，c的最大值是图像的宽和高中较小的那个参数，如宽=500，高为600，则c最大可取500；k是聚类的种类数目。 |
| void KMeans(string input,unsigned int Clusters,char\* output) | K-Means聚类，input是输入文件名，Clusters是聚类的种类数目，output是输出文件名。 |
| void LOMO(char\* input,char\* DarkAngleInput,char\* output,int ratio) | LOMO滤镜，DarkAngleInput是暗角模板图像名，参考：ratio=100。 |
| void LSBRead(char\* input,char\* output,int width,int height,unsigned char color1,unsigned char color2) | LSB隐写文件的读出，input是输入文件名，output是输出文件名。参考：color1=255，color2=0。支持24位BMP图像 |
| void LSBWrite(char\* input1,char\* input2,char\* output,int width,int height,unsigned char threshold1,unsigned char threshold2,unsigned char threshold3,unsigned char color1,unsigned char color2) | LSB隐写，input1是用于容纳隐藏图像的图像，input2是要隐藏的黑白图像，参考：threshold1、threshold2和threshold3都等于128，color1=(unsigned char) 0b00000001，color2=(unsigned char) 0b11111110。支持24位BMP图像。 |
| void PNGGray(char\* input,char\* output) | 图像灰度化，input是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void PNGSpotlight(char\* input,char\* output,int centerX,int centerY,double a,double b,double c,double d,double e) | 聚光灯效果，input是输入文件名，output是输出文件名。焦点坐标（centerX,centerY），如：centerX=400,centerY=180；a、b、c、d、e是相关参数，默认a=100，b=100，c=160，d=80，e=0.5。 |
| void PNGIllinify(char\* input,char\* output) | 幻化效果，input是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void PNGWaterMark(char\* input1,char\* input2,char\* output) | 图像加水印，input1和input2的尺寸必须相同。 |
| void Roberts(unsigned char\*\* input,unsigned char\*\* output) | Roberts算子，input是输入数据，output是输出数据。 |
| void Roberts(BMPMat\*\* input,BMPMat\*\* output) | Roberts算子，input是输入数据，output是输出数据。 |
| void STLSection(char\* input,char\* output,int sliceAmount, int resolution,int c) | STL切片，input是输入的STL文件，output是输出的切片文件前缀名，sliceAmount是切片量，如：sliceAmount=50，resolution是分辨率，如：resolution=260，c是执行的相关参数，如：c=5。 |
| void SURF(char\* input1,char\* input2,char\* output) | SURF算子，input1和input2是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void SobelBinary(char\* input,char\* output) | 二进制法Sobel算子，input1和input2是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void SobelOperator(char\* input,char\* output) | Sobel算子，耗时较长，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。 |
| void Sobel2(char\* input,char\* output) | Sobel算子，input是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void Dark(char\* input,char\* output,int ratio) | 暗调滤镜，参考：ratio=100。 |
| void ClosedOperation(char\* input,char\* output) | 闭运算，input是输入文件名，output是输出文件名。支持4位BMP图像。 |
| void EdgeDetection(char\* input,char\* output) | 边缘检测，input是输入文件名，output是输出文件名。支持4位BMP图像。 |
| void EdgeDetection1(char\* input,char\* output,short sharpen[3][3]) | 边缘检测，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。  参考模板：  short sharpen[3][3] = {{1, 1, 1},  {1, -8, 1},  {1, 1, 1}}; |
| void AdjustPixel(char\* input,char\* output,int a) | 调整像素值，input是输入文件名，output是输出文件名。a是用于设置图像像素的相关参数，如a=3。支持24位BMP图像。 |
| void EdgeDetection2(char\* input,char\* output,int a) | 边缘检测，input是输入文件名，output是输出文件名。a是用于设置图像像素的相关参数，如a=3。支持24位BMP图像。 |
| void EdgeDetection3(char\* input,char\* output,int a) | 边缘检测，input是输入文件名，output是输出文件名。a是用于设置图像像素的相关参数，如a=3。支持24位BMP图像。 |
| void EdgeDetection4(char\* input,char\* output,int a) | 边缘检测，input是输入文件名，output是输出文件名。a是用于设置图像像素的相关参数，如a=3。支持24位BMP图像。 |
| void Roberts(char\* input,char\* output) | Roberts边缘检测。 |
| void Prewitt(char\* input,char\* output) | Prewitt边缘检测。 |
| void Sobel(char\* input,char\* output) | Sobel边缘检测。 |
| void Laplace(char\* input,char\* output) | Laplace边缘检测。 |
| void PartialColorRetention(char\* input,char\* output,int ratio) | 部分颜色保留滤镜，参考：ratio=60。 |
| void GrayImageConversion8(char\* input,char\* output) | 生成图像的灰度图，支持8位BMP图像。input是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void Gray(char\* input,char\* output) | 灰度图转换，支持24位BMP图像。input是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void GrayImageConversion(char\* input,char\* output) | 彩色图转灰度图，input是要处理的彩色图像，output是处理后生成的灰度图名称。支持24位BMP图像。 |
| void BinaryImageVerticalMirror(unsigned char \*input,unsigned char \*output,unsigned int w,unsigned int h) | 二值图像垂直镜像，input是输入图像的像素数据，output是输出图像的像素数据，w是输入图像的宽，h是输入图像的高。 |
|  |  |
| void GrayImageVerticalMirror(unsigned char \*input,unsigned char \*output,unsigned int w,unsigned int h) | 灰度图像垂直镜像，input是输入图像的像素数据，output是输出图像的像素数据，w是输入图像的宽，h是输入图像的高。 |
| void ColorImageVerticalMirror(unsigned char \*input,unsigned char \*output,unsigned int w,unsigned int h) | 彩色图像垂直镜像，input是输入图像的像素数据，output是输出图像的像素数据，w是输入图像的宽，h是输入图像的高。 |
| void OTSU(char\* input,char\* output,int BeforeThreshold) | 大津算法，input是输入文件名，output是输出文件名。BeforeThreshold是初始阈值，如BeforeThreshold=10。支持8位BMP图像。 |
| void LowerBrightness(char\* input,char\* output,int a,int b) | 调低亮度，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。a和b的参考值可为a=100，b=0。 |
| void HightBrightness(char\* input,char\* output,int a,int b) | 调高亮度，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。a和b的参考值可为a=100，b=0。 |
| void IterativeThresholdSelection(char\* input,char\* output) | 迭代阈值选择，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void DitheringMethod(char\* input,char\* output) | 抖动法，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void LogTransformation(char\* input,char\* output,int constant) | 对数变换，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。constant是相关参数，如constant=15。 |
| void LogarithmicTransformation(char\* input,char\* output) | 对数变换，input是输入文件名，output是输出文件名。支持BMP图像。 |
| void HistogramEqualization(char\* input,char\* output) | 直方图均衡化，input是输入文件名，output是输出文件名。支持BMP图像。 |
| void QRCodeGeneration(char \*filename, char\* inputString) | 二维码生成，filename是生成的二维码图像文件名，inputString是二维码包含的信息。 |
| void Binarization(char\* input,char\* output,int threshold) | 二值化，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。threshold是阈值，如：threshold=128。 |
| void Expansion(char\* input,char\* output,unsigned char mask[9],int c) | 二值图像膨胀，参考：mask[9]={0,255,0,255,255,255,0,255,0}，c=128。 |
| void Corrosion(char\* input,char\* output,unsigned char mask[9],int c) | 二值图像腐蚀，参考：mask[9]={0,255,0,255,255,255,0,255,0}，c=128。 |
| void OpenOperation(char\* input,char\* output,unsigned char mask[9],int c) | 二值图像开运算，参考：mask[9]={0,255,0,255,255,255,0,255,0}，c=128。 |
| void ClosedOperation(char\* input,char\* output,unsigned char mask[9],int c) | 二值图像闭运算，参考：mask[9]={0,255,0,255,255,255,0,255,0}，c=128。 |
| void OpenOperationToExtractContour(char\* input,char\* output,unsigned char mask[9],int c) | 二值图像开运算提取轮廓，参考：mask[9]={0,255,0,255,255,255,0,255,0}，c=128。 |
| void ExpansionOperationToContourExtraction(char\* input,char\* output,unsigned char mask[9],int c) | 二值图像膨胀运算提取轮廓，参考：mask[9]={0,255,0,255,255,255,0,255,0}，c=128。 |
| void CorrosionCalculationToContourExtraction(char\* input,char\* output,unsigned char mask[9],int c) | 二值图像腐蚀运算提取轮廓，参考：mask[9]={0,255,0,255,255,255,0,255,0}，c=128。 |
| void Glaw(char\* input,char\* output,int ratio) | 发光滤镜，参考：ratio=100。 |
| void LowPassFilter(char\* input,char\* output) | 低通滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。支持BMP图像。 |
| void HighPassFilter(char\* input,char\* output) | 高通滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。支持BMP图像。 |
| void Thinning(char\* input,char\* output) | 图像细化，input是输入文件名，output是输出文件名。支持BMP图像。 |
| void ThinningLine(char\* input,char\* output) | 图像细化且线条化，input是输入文件名，output是输出文件名。支持BMP图像。 |
| void Corrosion(char\* input,char\* output) | 腐蚀，input是输入文件名，output是输出文件名。支持4位BMP图像。 |
| void Corrosion1(char\* input,char\* output,int \*TempBuf, int TempH, int TempW) | 腐蚀，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。TempBuf是腐蚀模板，TempH和TempW分别是TempBuf的高和宽，如TempH=4,TempW=4，则有TempBuf[4][4]。 |
| void Expand(char\* input,char\* output,int \*TempBuf, int TempH, int TempW) | 膨胀，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。TempBuf是膨胀模板，TempH和TempW分别是TempBuf的高和宽，如TempH=4,TempW=4，则有TempBuf[4][4]。 |
| unsigned char\*\* create2DImg(unsigned char\* input, int w, int h) | 线性存储的灰阶图像像素转化为二维。 |
| unsigned char getMaxPixelWhole(unsigned char \*\*input,int x,int y,int w,int h,int \*Kernal,int kernalW,int halfKernalW) | 图像指定区域取最大值（判断是否超出边界）。 |
| unsigned char getMaxPixelCenter(unsigned char \*\*input,int x,int y,int \*Kernal,int kernalW,int halfKernalW) | 图像指定区域取最大值（不判断是否超出边界）。 |
| unsigned char\*\* imgDilate(unsigned char \*input,int w,int h,int \*Kernal,int kernalW,int halfKernalW) | 图像膨胀。 |
| unsigned char getMinPixelWhole(unsigned char \*\*input,int x,int y,int w,int h,int \*Kernal,int kernalW,int halfKernalW) | 图像指定区域取最小值（判断是否超出边界）。 |
| unsigned char getMinPixelCenter(unsigned char \*\*input,int x,int y,int \*Kernal,int kernalW,int halfKernalW) | 图像指定区域取最小值（不判断是否超出边界）。 |
| unsigned char\*\* imgErode(unsigned char \*input,int w,int h,int \*Kernal,int kernalW,int halfKernalW) | 图像腐蚀。 |
| void Corrosion(unsigned char \*input,unsigned char \*output,int rows,int cols,int mat[5][5]) | 二值腐蚀。 |
| void Expansion(unsigned char \*input,unsigned char \*output,int rows,int cols,int mat[5][5]) | 二值膨胀。 |
| void BoxBlurAdvanced(string input,string output,int radius) | 高级方框模糊，参考：radius=5。支持PNG文件。 |
| void GaussianBlurFilter(char\* input,char\* output) | 高斯滤波，支持PNG文件。 |
| void GaussianFiltering(char\* input,char\* output) | 高斯滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。 |
| void LaplaceEnhancement(char\* input,char\* output) | 拉普拉斯增强，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。 |
| void Residual(char\* input,char\* output) | 求残差，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。 |
| void SunlightFilter(char\* input,char\* output,int intensity,int radius,int x,int y) | 光照特效滤镜，intensity是光照强度，如：intensity=255；radius是光照范围，如：radius=600；x和y是光照的位置，如：x=100，y=60。 |
| void Compress(char\* input,char\* output) | 压缩，支持多种文件。input是要压缩的文件名，output是压缩后的文件名。 |
| void Decompression(char\* input, char\* output) | 解压缩，支持多种文件。input是要解压缩的文件名，output是解压缩后的文件名。 |
| void BlackWhite(char\* input,char\* output,int width,int height,unsigned char threshold1,unsigned char threshold2,unsigned char threshold3,unsigned char color1,unsigned char color2) | 黑白化，参考：threshold1、threshold2和threshold3都等于128，color1=255，color2=0。支持24位BMP图像。 |
| void BlackWhite(char\* input,char\* output) | 黑白化，input是输入的原图像，output是输出的黑白图像。支持24位BMP图像。 |
| void Underexposure(char\* input,char\* output) | 图像欠曝光，input是输入的原图像，output是输出的欠曝光图像。支持24位BMP图像。 |
| void Overexposure(char\* input,char\* output) | 图像过曝光，input是输入的原图像，output是输出的过曝光图像。支持24位BMP图像。 |
| void Nostalgia(char\* input,char\* Mask,char\* output,int ratio) | 怀旧滤镜，input和Mask都是输入的文件名，Mask是褶皱图像路径，ratio=100。 |
| void GammaTransform(char\* input,char\* output) | 伽马变换，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void GrayScale(char\* input,char\* output) | 灰度化，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。 |
| void GrayImageBinarization(char\* input,char\* output,int bit,int threshold) | 灰度图二值化，bit用于设定位数，如bit=8；threshold是阈值，如threshold=200。支持8位BMP图像。 |
| void GreyPesudoColor(char\* input,char\* output) | 灰度图伪彩色化，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void HoughTransform(char\* input,char\* output,unsigned char threshold) | 霍夫变换，input是输入的RAW文件，output是输出的RAS文件，threshold=100。 |
| static void EdgeDetectionWithoutNonmaximum(const LPCTSTR input, const LPCTSTR output,double a,double b,double c) | 边缘检测，参考：a=0.33，b=0.33，c=0.33。支持24位BMP图像。 |
| static void NonmaximumWithoutDoubleThresholding(const LPCTSTR input, const LPCTSTR output,double a,double b,double c) | 参考：a=0.33，b=0.33，c=0.33。支持24位BMP图像。 |
| static void CannyEdgeDetection(const LPCTSTR input, const LPCTSTR output,double a,double b,double c,int orank,int oranb) | 边缘检测，参考：orank=20，oranb=80。支持24位BMP图像。 |
| static void HoughTransform(const LPCTSTR input, const LPCTSTR output,double a,double b,double c,int orank,int oranb) | 霍夫变换，参考：a=0.33，b=0.33，c=0.33，orank=20，oranb=80。支持24位BMP图像。 |
| void BoxBlurBasic(string input,string output) | 基础方框模糊，支持PNG文件。 |
| void CalculateCumulativeHistogramMap(char\* input,char\* outfile) | 计算累加直方图并映射，input是输入文件名，outfile是输出文件名。支持24位BMP图像。 |
| void Translation(string input,char\* output,int dx,int dy) | 图像平移，input是输入的文件，dx和dy是横向及纵向的移动距离（像素），负值是向左 / 向下移动；output是平移操作后的结果文件名。支持BMP图像。 |
| void Mirrored(string input,char\* output,char axis) | 镜像变换，input是输入的文件，output是镜像操作后的结果文件名，axis是镜像变换的方向（以X或Y表示）。支持BMP图像。 |
| void Sheared(string input,char\* output,char axis,double Coef) | 错切变换，input是输入的文件，output是错切操作后的结果文件名，axis和Coef分别是错切变换的方向（以X或Y表示）和错切系数，负值是向左 / 向下偏移。支持BMP图像。 |
| void Scaled(string input,char\* output,double cx,double cy) | 缩放操作，input是输入的文件，output是缩放操作后的结果文件名，cx和cy分别是横向及纵向的缩放系数，系数大于1表示拉伸，小于1表示压缩。支持BMP图像。 |
| void Rotated1(string input,char\* output,double angle) | 图像旋转，input是输入的文件，output是图像旋转后的结果文件名，angle是旋转角度，弧度制。支持BMP图像。 |
| void SaltNoise(char\* input,char\* output,int a,int b,int c,int d) | 添加椒盐噪声，a和b是噪声相关参数，如a=3，b=3；c和d是颜色相关参数，如c=0，d=255。支持8位BMP图像。 |
| void CrossProcess(char\* input,char\* output,int ratio) | 交叉冲印滤镜，参考：ratio=100。 |
| void Conversion8(unsigned char\*\* input,short\*\* output) | unsigned char\*\*转short\*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion8(short\*\* input,unsigned char\*\* output) | short\*\*转unsigned char\*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion8(unsigned char\*\* input,int\*\* output) | unsigned char\*\*转int\*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion8(int\*\* input,unsigned char\*\* output) | int\*\*转unsigned char\*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion8(unsigned char\*\* input,unsigned int\*\* output) | unsigned char\*\*转unsigned int\*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion8(unsigned int\*\* input,unsigned char\*\* output) | unsigned int\*\*转unsigned char\*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion8(unsigned char\*\* input,float\*\* output) | unsigned char\*\*转float \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion8(float\*\* input,unsigned char\*\* output) | float \*\*转unsigned char\*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion8(unsigned char\*\* input,double\*\* output) | unsigned char\*\*转double \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion8(double\*\* input,unsigned char\*\* output) | double \*\*转unsigned char\*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion8(unsigned char\*\* input,char\*\* output) | unsigned char\*\*转char \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion8(char\*\* input,unsigned char\*\* output) | char \*\*转unsigned char\*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion24(BMPMat\*\* input,BMPMatshort\*\* output) | BMPMat \*\*转BMPMatshort \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion24(BMPMatshort\*\* input,BMPMat\*\* output) | BMPMatshort \*\*转BMPMat \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion24(BMPMat\*\* input,BMPMatint\*\* output) | BMPMat \*\*转BMPMatint \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion24(BMPMatint\*\* input,BMPMat\*\* output) | BMPMatint \*\*转BMPMat \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion24(BMPMat\*\* input,BMPMatfloat\*\* output) | BMPMat \*\*转BMPMatfloat \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion24(BMPMatfloat\*\* input,BMPMat\*\* output) | BMPMatfloat \*\*转BMPMat \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion24(BMPMat\*\* input,BMPMatdouble\*\* output) | BMPMat \*\*转BMPMatdouble \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion24(BMPMatdouble\*\* input,BMPMat\*\* output) | BMPMatdouble \*\*转BMPMat \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion24(BMPMat\*\* input,BMPMatchar\*\* output) | BMPMat \*\*转BMPMatchar \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion24(BMPMatchar\*\* input,BMPMat\*\* output) | BMPMatchar \*\*转BMPMat \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion32(BMPMat\*\* input,BMPMatshort\*\* output) | BMPMat \*\*转BMPMatshort \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion32(BMPMatshort\*\* input,BMPMat\*\* output) | BMPMatshort \*\*转BMPMat \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion32(BMPMat\*\* input,BMPMatint\*\* output) | BMPMat \*\*转BMPMatint \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion32(BMPMatint\*\* input,BMPMat\*\* output) | BMPMatint \*\*转BMPMat \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion32(BMPMat\*\* input,BMPMatfloat\*\* output) | BMPMat \*\*转BMPMatfloat \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion32(BMPMatfloat\*\* input,BMPMat\*\* output) | BMPMatfloat \*\*转BMPMat \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion32(BMPMat\*\* input,BMPMatdouble\*\* output) | BMPMat \*\*转BMPMatdouble \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion32(BMPMatdouble\*\* input,BMPMat\*\* output) | BMPMatdouble \*\*转BMPMat \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion32(BMPMat\*\* input,BMPMatchar\*\* output) | BMPMat \*\*转BMPMatchar \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void Conversion32(BMPMatchar\*\* input,BMPMat\*\* output) | BMPMatchar \*\*转BMPMat \*\*，output用于保存结果（与input大小相同）。 |
| void MeanFiltering(char\* input,char\* output) | 均值滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void MeanFltering1(char\* input,char\* output) | 均值滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位和24位BMP图像。 |
| void KapoorAlgorithm(char\* input,char\* output,int BeforeThreshold) | 卡普尔算法，input是输入文件名，output是输出文件名。BeforeThreshold是初始阈值，如BeforeThreshold=150。支持8位BMP图像。 |
| void OpenOperation(char\* input,char\* output) | 开运算，input是输入文件名，output是输出文件名。支持4位BMP图像。 |
| void Diffusion(char\* input,char\* output,int ratio) | 扩散滤镜，参考：ratio=90。 |
| void LapulasFiltering(char\* readPath,char\* writePath,float CoefArray[9],float coef) | 拉普拉斯滤波，readPath是原图像，writePath是处理后的图像文件名。支持8位BMP图像。  各参数参考值：  定义\*3的模板（拉普拉斯）：  float CoefArray[9]={1.0f,2.0f,1.0f,2.0f,4.0f,2.0f,1.0f,2.0f,1.0f};  定义模板前乘的系数（拉普拉斯）：  float coef=(float)(1.0/16.0); |
| void ImageFiltering(char\* input,char\* output,float kernel[3][3]) | 图像滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。kernel是模糊内核。支持24位BMP图像。 |
| void ComicStrip(char\* input,char\* output,int ratio) | 连环画滤镜，参考：ratio=100。 |
| void BrightnessAdjustment1(char\* input,char\* output,int brightness,int contrast) | 亮度对比度调节，参考：brightness=-30，contrast=100。 |
| void BrightnessAdjustment2(char\* input,char\* output,int brightness,int contrast) | 亮度对比度调节，参考：brightness=-30，contrast=100。 |
| void ZeroFillingSymmetricExtension(char\* input,char\* output) | 零填充与对称扩展，支持8位和24位BMP图像。 |
| void PopArtStyle(char\* input,char\* output,int ratio) | 流行艺术风滤镜，参考：ratio=100。 |
| void LightLeakage(char\* input,char\* Mask,char\* output,int ratio) | 漏光滤镜，input和Mask都是输入的图像名，Mask是漏光模板图像，ratio=90。 |
| void LinearFiltering(char\* input,char\* output,short average[3][3]) | 线性滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。  参考模板：  short average[3][3] = {{1, 2, 1},  {2, 4, 2},  {1, 2, 1}}; |
| void MedianFiltering(char\* input,char\* output,short average[3][3]) | 中值滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。  参考模板：  short average[3][3] = {{1, 2, 1},  {2, 4, 2},  {1, 2, 1}}; |
| void SharpeningFiltering(char\* input,char\* output,short average[3][3],short sharpen[3][3]) | 锐化滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。  参考模板：  short average[3][3] = {{1, 2, 1},  {2, 4, 2},  {1, 2, 1}};  short sharpen[3][3] = {{-1, -1, -1},  {-1, 8, -1},  {-1, -1, -1}}; |
| void GradientSharpening(char\* input,char\* output,short average[3][3],short soble1[3][3],short soble2[3][3]) | 梯度锐化，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。  参考模板：  short average[3][3] = {{1, 2, 1},  {2, 4, 2},  {1, 2, 1}};  short soble1[3][3] = {{-1, -2, -1},  {0, 0, 0},  {1, 2, 1}};  short soble2[3][3] = {{-1, 0, 1},  {-2, 0, 2},  {-1, 0, 1}}; |
| void ArithmeticMeanFilter(char\* input,char\* output) | 算术平均滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void GeometricMeanFilter(char\* input,char\* output) | 几何平均滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void HarmonicMeanFilter(char\* input,char\* output) | 调和平均滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void ContraHarmonicMeanFilter(char\* input,char\* output) | 反调和平均滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void Filter(char\* input,char\* output) | 滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void GreenAtmosphere(char\* input,char\* output) | 绿色氛围。 |
| void GreenAtmosphere(char\* input,char\* output,int width,int height,double a) | 绿色氛围。支持24位BMP图像。 |
| void Mosaic(char\* input,char\* output,int x) | 马赛克化图像，input是输入文件名，output是输出文件名。x是马赛克处理的块的大小。支持24位BMP图像。 |
| void MosaicFilter(char\* input,char\* output,int ratio) | 马赛克滤镜，参考：ratio=50。 |
| int\* TemplateMatching(char\* input1,char\* input2,char\* output,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue,double MatchScore) | 模板匹配，返回值中第一个元素是匹配框左上角的纵坐标，第二个元素是匹配框左下角的纵坐标，第三个元素是匹配框的左上角的横坐标，第四个元素是匹配框的右上角的横坐标。input1是搜索图像，input2是模板图像，output是匹配结果图像，MatchScore=0.9。 |
| void TemplateMatching(char\* input,char\* templatename,char\* output,unsigned int MaximumMatchingQuantity,double MatchScore,float suprapunereMaxima,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue) | 模板匹配，suprapunereMaxima表示最大重叠率，参考：MaximumMatchingQuantity=10，MatchScore=0.8，suprapunereMaxima=0.2。 |
| int\* TemplateMatching(char\* input1,char\* input2,char\* output) | 模板匹配，返回值是匹配框的左上角坐标（x，y）。 |
| int\* TemplateMatching(char\* input1,char\* input2,char\* output,float min) | 模板匹配，返回值是匹配框的左上角坐标（x，y）。min是与匹配分数相关的参数，参考：min=65026。 |
| double\* TemplateMatch(char\* input,char\* templatefile,char\* output,int size,int best\_loss,double a,double b,double c,double d,int e1,int e2) | 模板匹配，支持JPG图像，返回值的第1和第2个元素是匹配框左上角顶点的横坐标和纵坐标，第3个元素是目标与模板相对的旋转角度，第4个元素是缩放比例。参考：size=1，best\_loss=1000000000，a=0.5，b=2.1，c=0.5，d=45，e1=20，e2=20。 |
| int ObjectFind(char\* input,char\* Templatefile) | 模板匹配，返回匹配到的目标数量。 |
| void MuddyAtmosphere(char\* input,char\* output) | 泥色氛围。 |
| void Expansion(char\* input,char\* output) | 膨胀，input是输入文件名，output是输出文件名。支持4位BMP图像。 |
| void SmoothSharpen(char\* input,char\* output,int Template[3][3],int coefficient) | 平滑，input是输入文件名，output是输出文件名。Template是平滑模板，均一化处理，coefficient1 = 9。支持24位BMP图像。 |
| void GaussSmoothSharpen(char\* input,char\* output,int Template[3][3],int coefficient) | 高斯平滑，input是输入文件名，output是输出文件名。Template是高斯平滑模板，coefficient=16。支持24位BMP图像。 |
| void SobelSharpen(char\* input,char\* output,int Templatex[3][3],int Templatey[3][3],int coefficient1,int coefficient2) | Sobel算子，input是输入文件名，output是输出文件名。Templatex是laplace锐化模板,4邻域，Templatey是laplace锐化模板,8邻域，coefficient1 = 9，coefficient2 = 16。支持24位BMP图像。 |
| void MidSmoothing(char\* input,char\* output) | 中值滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void AvgSmoothing(char\* input,char\* output) | 均值滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void Averaging(char\* input1,char\* input2,char\* input3,char\* output,int a) | 图像平均化，input是输入文件名，output是输出文件名。a是平均化相关参数，如a=3。支持8位BMP图像。 |
| void PlaneSlicing(char\* input,char\* output) | 平面切片，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void Translation(char\* input,char\* output,int xoffset,int yoffset) | 图像平移，参考：xoffset=-100，yoffset=-100。 |
| void SharpeningSpatialFiltering8(char\* input,char\* output,int model[9]) | 锐化空间滤波器，input是输入文件名，output是输出文件名。model是锐化模板。支持8位灰度图像。 |
| void PseudoGrayscale(char\* input,char\* output) | 伪灰度化，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。 |
| void TwoColors(char\* input,char\* output,int threshold,unsigned char color1,unsigned char color2) | 二色化，input是输入文件名，output是输出文件名。threshold是阈值，如threshold=115；color1和color2是要填充的两个颜色。支持24位BMP图像。 |
| void PNGImageGeneration(char\* filename,const unsigned char img[],unsigned W,unsigned H,int x) | filename是生成的PNG图像文件名；img是图像的像素数据，W是图像的宽，H是图像的高，x=0选择生成RGB图像，x=1选择生成RGBA图像。 |
| void MakeSphere(double V[3],double S[3], double r, double a, double m, int ROWS, int COLS, char\* output) | 使用反射模型在正交投影下生成球体的图像，V是摄影机的方向，output是输出的结果图像文件名，ROWS是输出图像的行数，COLS是输出图像的列数，参考：V[3] = {0.0, 0.0, 1.0}，S[3] = {0.0, 0.0, 1.0}，r=50，a=0.5，m=1。支持RAS文件。 |
| void MakeSphere(double vector\_v[3],double vector\_s[3], double r, double a, double m, int ROWS,int COLS,char\* output) | 使用反射模型生成球体的图像，vector\_v是摄影机的方向，output是输出的结果图像文件名，ROWS是输出图像的行数，COLS是输出图像的列数，参考：vector\_v[3] = {0.0, 0.0, 1.0}，vector\_s[3] = {0.0, 0.0, 1.0}，r=50，a=0.5，m=1。支持RAS文件。 |
| void BilateralFiltering(string input,char\* output,double ssd, double sdid) | 双边滤波，input是输入文件名，output是输出文件名。支持24位BMP图像。ssd和sdid分别是空间域标准差与强度域标准差。 |
| void DoubleLayerErosion(char\* input,char\* output) | 具有圆形结构集的双层形态侵蚀，支持8位和24位BMP图像。 |
| void BinaryImageHorizontalMirror(unsigned char \*input,unsigned char \*output,unsigned int w,unsigned int h) | 二值图像水平镜像。 |
| void GrayImageHorizontalMirror(unsigned char \*input,unsigned char \*output,unsigned int w,unsigned int h) | 灰阶图像水平镜像。 |
| void ColorImageHorizontalMirror(unsigned char \*input,unsigned char \*output,unsigned int w,unsigned int h) | 彩色图像水平镜像。 |
| void SketchFilter(char\* input,char\* output,int ratio) | 素描滤镜，参考：ratio=100。 |
| void Zoom(char\* input,char\* output,float scaleX,float scaleY,int interpolation) | 缩放，参考：scaleX=5，scaleY=5，interpolation=0或interpolation=1。 |
| int Equal(char\* input1,char\* input2,double c) | 若比对图像的梯度幅相似性偏差值等于c则通过。input1和input2是要比对的两个图像。c是参考的阈值。支持24位BMP图像。 |
| int GreaterThan(char\* input1,char\* input2,double c) | 若比对图像的梯度幅相似性偏差值大于c则通过。input1和input2是要比对的两个图像。c是参考的阈值。支持24位BMP图像。 |
| int LessThan(char\* input1,char\* input2,double c) | 若比对图像的梯度幅相似性偏差值小于c则通过。input1和input2是要比对的两个图像。c是参考的阈值。支持24位BMP图像。 |
| double GMSD(char\* input1, char\* input2) | 求两幅图像的梯度幅相似性偏差值并返回结果。input1和input2是要比对的两个图像。支持24位BMP图像。 |
| void AddGaussNoise(char\* input,char\* output) | 添加高斯噪声，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void AddSaltPepperNoise(char\* input,char\* output) | 添加椒盐噪声，input是输入文件名，output是输出文件名。支持8位BMP图像。 |
| void ChannelSeparation(char\* input,char\* Routput,char\* Goutput,char\* Boutput) | 通道分离，input是输入文件名，Routput是红色通道图像，Goutput是绿色通道图像，Boutput是绿色通道图像。支持24位BMP图像。 |
| void PatternMethod(char\* input,char\* output,unsigned char Template[8][8]) | 图案法，input是输入文件名，output是输出文件名。Template是模板数组。支持8位BMP图像。 |
| void LayerAlgorithm(char\*input,char\* inputMix,char\* output,int alpha,int blendModel) | 图层算法，input是基底图层图像，inputMix是混合图层图像，参考：alpha=50，blendModel=26。  blendModel的取值对应的模式如下：  1 典型  2 溶解  3 暗化  4 多层  5 颜色加深模式  6 线性加深  7 暗调  8 亮化  9 遮盖  10 颜色减淡模式  11 线性减淡  12 浅色  13 叠加  14 柔光模式  15 强光模式  16 艳光模式  17 线性光模式  18 点光模式  19 强混合模式  20 差分  21 排除模式  22 减运算  23 图像分割  24 色相模式  25 色饱和  26 着色  27 亮度模式 |
| void BMP24LossyCompression(char\* input,char\* output) | 图像有损压缩，input是待压缩的BMP文件名，output是有损压缩后输出的文件名。支持24位BMP图像。 |
| void BMP24LossyDecompression(char\* input,char\* output) | 图像有损解压，input是待解压的文件名，output是输出解压后的BMP文件名。支持24位BMP图像。 |
| void BMP24LosslessCompression(char\* input,char\* output) | 图像无损压缩，input是待压缩的BMP文件名，output是无损压缩后输出的文件名。支持24位BMP图像。 |
| void BMP24LosslessDecompression(char\* input,char\* output) | 图像无损解压，input是待解压的文件名，output是输出解压后的BMP文件名。支持24位BMP图像。 |
| void ImageDiscoloration(char\* input,char\* output,double a,double b,double c) | 图像变色，input是输入文件名，output是输出文件名。如：a=0.2126，b=0.7152, c=0.0722。支持24位BMP图像。 |
| unsigned char\*\* HorizontalConcavity(unsigned char\*\* input,int RANGE,int height,int width) | 图像变形之水平内凹，返回处理结果。参考：RANGE=400。 |
| unsigned char\*\* HorizontalConvexity(unsigned char\*\* input,int RANGE,int height,int width) | 图像变形之水平外凸，返回处理结果。参考：RANGE=400。 |
| unsigned char\*\* TrapezoidalDeformation(unsigned char\*\* input,int height,int width,double k) | 图像变形之梯形形变，返回处理结果。参考：k=0.3。 |
| unsigned char\*\* TriangularDeformation(unsigned char\*\* input,int height,int width,double k) | 图像变形之三角形形变，返回处理结果。参考：k=0.5。 |
| unsigned char\*\* SDeformation(unsigned char\*\* input,int height,int width,int RANGE) | 图像变形之S形变，返回处理结果。参考：RANGE=450。 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**其他处理**

|  |  |
| --- | --- |
| void DES\_Encrypt(char \*PlainFile, char \*Key,char \*CipherFile) | DES加密函数，支持多种文件。PlainFile是原文件的文件名，Key是密钥字符，CipherFile是加密后的文件名。 |
| void DES\_Decrypt(char \*CipherFile, char \*Key,char \*PlainFile) | DES解密函数，支持多种文件。CipherFile是已加密文件的文件名，Key是密钥字符，PlainFile是解密后的文件名。 |
| void Encode(char\* input,char\* output) | 文本文件压缩，input是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void Decode(char\* input,char\* output) | 文本文件压缩结果解压缩，input是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void FileCompress(char \*input , char \*output) | 文件压缩，input是输入文件名，output是输出文件名。 |
| void FileDecompression(char \*input , char \*output) | 文件压缩结果解压缩，input是输入文件名，output是输出文件名。 |